**AVISO DE ERRATA**

**ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 41/2018**

**TOMADA DE PREÇO Nº 02/2018**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO GLOBAL DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO APROVADO NO CONVÊNIO N° 788/2018/CASAN.**

**NO MEMORIAL DESCRITIVO DE SISTEMA ANAERÓBICO:** **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA ANAERÓBIO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. PG 05/10**

**ONDE LÊ-SE**:

**7 EFICIÊNCIA DO PROCESSO**

A empresa vencedora deverá garantir a eficiência do processo de tratamento durante o período de 180 (cento e oitenta) dias após a pré-operação, a fim de comprovar a eficiência do sistema.

O monitoramento do processo da ETE será executado pela Prefeitura Municipal de Ponte Serrada. Os parâmetros mínimos de eficiência requeridos pela ETE são os seguintes:

|  |  |
| --- | --- |
| **PARÂMETROS** | **REMOÇÃO** |
| PH | 6,0 A 9,0 |
| **DBO** | **>90%** |
| **DQO** | **>80%** |
| SÓLIDOS SEDIMENTARES | < 1,0 ML/L |
| ÓLEOS E GRAXAS | < 30mg/L |
| SURFACTANTES | < 2,0 mg/L |
| OXIGÊNIO DISSOLVIDO | >2,0mg/L |
| COLIFORMES TOTAIS | < 1.000 NMP/100 ml |
| COLIFORMES FECAIS | < 200 NMP/ 100ml |
| SULFETO | < 1,0 mg/L |

**LEIA-SE:**

**7 EFICIÊNCIA DO PROCESSO**

A empresa vencedora deverá garantir a eficiência do processo de tratamento durante o período de 180 (cento e oitenta) dias após a pré-operação, a fim de comprovar a eficiência do sistema.

O monitoramento do processo da ETE será executado pela Prefeitura Municipal de Ponte Serrada. Os parâmetros mínimos de eficiência requeridos pela ETE são os seguintes:

|  |  |
| --- | --- |
| **PARÂMETROS** | **REMOÇÃO** |
| PH | 6,0 A 9,0 |
| **DBO** | **>80 %** |
| **DQO** | **>70 %** |
| SÓLIDOS SEDIMENTARES | < 1,0 ML/L |
| ÓLEOS E GRAXAS | < 30mg/L |
| SURFACTANTES | < 2,0 mg/L |
| OXIGÊNIO DISSOLVIDO | >2,0mg/L |
| COLIFORMES TOTAIS | < 1.000 NMP/100 ml |
| COLIFORMES FECAIS | < 200 NMP/ 100ml |
| SULFETO | < 1,0 mg/L |

**AS DEMAIS INFORMAÇÕES CONTINUAM INALTERADAS.**

Ponte Serrada, 26 de Abril de 2018. ALCEU ALBERTO WRUBEL Prefeito Municipal.